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Градостроительные регламенты 

Таблица 1

Градостроительный регламент территориальной зоны 
«Зона застройки индивидуальными жилыми домами» Ж1

	№ п/п
	Виды разрешенного использования
	Основные предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
	Вспомогательные 
виды разрешенного использования


	
	(Код)
Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Наименование 
вида 
разрешенного использования объектов капитального строительства
	Размер 
земельного 
участка (кв. м)
	Максималь-ный процент застройки (%)
	Минималь-
ные отступы 
от границ земельных участков (м)
	Предельное количество этажей
(эт.)
	Предельная высота 
(м.)
	

	
	
	
	мини
мальный
	макси
мальный
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	основные виды разрешенного использования

	2
	(2.1)
Для 
индивидуального жилищного строительства
	размещение жилого дома (отдельно стоящего здания, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости)
	800
	1500
	20
	*,
***
	3
	5 – для вспомогательных видов
	гараж для собственных нужд (не более чем на 
2 легковых автомобиля), хозяйственные постройки и иные вспомогательные сооружения (баня, теплицы, колодцы, выгребы, дворовые уборные)

	3
	(2.2)
Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)
	размещение жилого дома (отдельно стоящего здания, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости)
	1000
	1500
	40
	*,
***
	3
	5 – для вспомогательных объектов
	гараж для собственных нужд (не более чем на 2 легковых автомобиля) и иные вспомогательные сооружения (баня, теплицы, хозяйственные постройки, колодец, выгреб, дворовые уборные), объекты
для содержания сельскохозяйственных животных в соответствии с ветеринарными правилами

	4
	(2.1.1)
Блокированная жилая застройка
	размещение 
жилого дома, блокированного с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный участок
	400
	600
	30
	**,
***
	2
	5 – для вспомогательных объектов
	гараж для собственных нужд (не более чем на 
2 легковых автомобиля), хозяйственные постройки и иные вспомогательные сооружения (баня, теплицы, колодцы, выгребы, дворовые уборные)

	5
	(12.0.2)
Благоустройство территории
	-
	100
	не подлежит устано-влению
	не 
подлежит устано-влению
	не 
подлежит устано-влению
	-
	3
	размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм,
некапитальные нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые как составные части благоустройства территории, необходимые объекты инженерно-технического обеспечения, стоянки автотранспорта, площадки мусоросборников

	6
	условно разрешенные виды использования

	7
	(2.1.1)
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
	размещение малоэтажных многоквартирных домов;
объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома
	2000
	5000
	50
	*,
***
	1
	3 – для вспомогательных объектов
	спортивные и детские площадки, площадки 
для отдыха, гостевая стоянка автомобилей, площадки мусоросборников

	8
	(3.1.1)
Предоставление коммунальных услуг
	размещение зданий 
и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
	не 
подлежит устано-влению
	не 
подлежит устано-влению
	не 
подлежит устано-влению
	не 
подлежит устано-влению
	1
	не 
подлежит устано-влению
	-

	9
	(3.3)
Бытовое обслуживание
	размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
	100
	200
	60
	****
	1
	-
	необходимые объекты инженерно-технического обеспечения, приобъектные автостоянки, площадки мусоросборников

	10
	(3.4.1)
Амбулаторно-поликлини-ческое обслуживание
	размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
	200
	не 
подлежит устано-влению
	60
	****
	2
	-
	необходимые объекты инженерно-технического обеспечения, приобъектные автостоянки, стоянки для служебного автомобильного транспорта, площадки мусоросборников

	11
	(3.5.1)
Дошкольное, начальное и среднее общее образование
	размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом
	200
	не подлежит устано-влению
	60
	****
	3
	-
	необходимые объекты инженерно-технического обеспечения, приобъектные автостоянки, стоянки для служебного автомобильного транспорта, 
открытые спортивные сооружения без трибун, спортивные и детские площадки, площадки отдыха, благоустройство и озеленение, малые архитектурные формы,
площадки мусоросборников

	12
	(4.4)
Магазины
	размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
	500
	1000
	60
	****
	1
	-
	необходимые объекты инженерно-технического обеспечения, приобъектные автостоянки, площадки мусоросборников

	13
	(6.8)
Связь
	размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания
	не 
подлежит устано-влению
	не 
подлежит устано-влению
	не 
подлежит устано-влению
	не 
подлежит устано-влению
	-
	не 
подлежит устано-влению
	-

	14
	(5.1.3)
Площадки для занятий спортом
	


-
	100
	500
	20
	****
	-
	3
	необходимые объекты инженерно-технического обеспечения, приобъектные автостоянки, площадки мусоросборников

	15
	(8.3)
Обеспечение внутреннего правопорядка
	размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов граж-данской обороны, 
за исключением объектов граж-данской обороны, являющихся частями производственных зданий
	50
	1000
	90
	****
	1
	-
	необходимые объекты инженерно-технического обеспечения, приобъектные автостоянки, стоянки для служебного автомобильного транспорта, площадки мусоросборников

	16
	* Минимальные отступы от границ земельных участков для индивидуального жилищного строительства (2.1), ведения личного подсобного хозяйства (2.2), малоэтажной многоквартирной жилой застройки (2.1.1), за исключением вспомогательных объектов:
5 м – от границы земельного участка, выходящего на улицу или проезд;
3 м – от границы земельного участка, не выходящего на улицу или проезд.
В случае реконструкции индивидуального жилого дома (в условиях сложившейся застройки) минимальный отступ от границы земельного участка, 
не подлежит установлению при этом реконструируемая часть не должна выступать за фасадную часть существующего индивидуального жилого дома.
** Минимальные отступы от границ земельных участков для блокированной жилой застройки (2.3) за исключением вспомогательных объектов:
5 – от границы земельного участка, прилегающего к территории общего пользования (улица или проезд);
3 – от границы земельного участка, не прилегающего к территории общего пользования (улица или проезд), за исключением границы земельного участка, на котором расположен жилой дом, блокированный с другим жилым домом (другими жилыми домами);
не подлежит установлению – от границы земельного участка, на котором расположен жилой дом, блокированный с другим жилым домом (другими жилыми домами). 
В случае реконструкции жилого дома, блокированного с другим жилым домом (другими жилыми домами), в условиях сложившейся застройки, минимальный отступ от границы земельного участка со стороны, прилегающей к территории общего пользования (улица или проезд), не подлежит установлению, при этом реконструируемая часть не должна выступать за фасадную часть существующего жилого дома, блокированного с другим жилым домом (другими жилыми домами).
*** Минимальные отступы от границ земельных участков для индивидуального жилищного строительства (2.1), ведения личного подсобного хозяйства (2.2), для блокированной жилой застройки (2.3), малоэтажной многоквартирной жилой застройки (2.1.1) для вспомогательных объектов:
1) до гаража для собственных нужд:
не подлежит установлению от границы земельного участка, прилегающего к территории общего пользования (улица или проезд) при этом скат крыши, должен быть ориентирован на земельный участок, на котором расположен гараж для собственных нужд;
1 м. – от границы земельного участка, не прилегающего к территории общего пользования (улица или проезд) при этом скат крыши должен быть ориентирован на земельный участок, на котором расположен гараж для собственных нужд;
2) до иных вспомогательных объектов – 1 м.
Для домов малоэтажной многоквартирной жилой застройки построенных до вступления в силу настоящих правил землепользования и застройки дополнительно к перечисленным вспомогательным видам разрешенного использования допускается размещать (гараж для собственных нужд, хозяйственные постройки и иные вспомогательные сооружения (баня, теплицы, колодцы, выгребы, дворовые уборные).
При размещении вспомогательных объектов должны соблюдаться требования пожарной безопасности, а также расстояния предусмотренные 
СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, 
СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.
**** Минимальные отступы от границ земельных участков для прочих видов разрешенного использования:
5 – от границы земельного участка прилегающего к территории общего пользования (улица или проезд);
3 – от границы земельного участка не прилегающего к территории общего пользования.
Дополнительные предельные параметры:
1) минимальная ширина участка по уличному фронту (м):
20 – для индивидуального жилищного строительства (2.1), для ведения личного подсобного хозяйства (2.2), малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка (2.1.1);
не подлежит установлению - для предоставления коммунальных услуг (3.1.1), связь (6.8), площадки для занятий спортом (5.1.3), благоустройство 
территории (12.0.2), обеспечение внутреннего правопорядка (8.3);
15 - для прочих видов разрешенного использования земельного участка.
2) минимальный размер жилого дома, размещаемого на земельном участке с видами разрешенного использования 2.1, 2.2, 2.3 составляет 30 кв.м.
3) максимальная торговая площадь объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров на земельном участке с видом разрешенного использования (4.4) магазины составляет не более 500 кв. м.
В случае если в правоустанавливающих документах на земельные участки, предоставленные до утверждения правил землепользования и застройки, для видов разрешенного использования для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства максимальная площадь, такого земельного участка, устанавливается равной площади, указанной в правоустанавливающих документах на такой земельный участок.




Таблица 2
Градостроительный регламент территориальной зоны
«Зона застройки малоэтажными жилыми домами» Ж2

	№ п/п
	Виды разрешенного использования
	Основные предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	
	(Код)
Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Наименование 
вида 
разрешенного использования объектов капитального строительства
	Размер 
земельного 
участка (кв. м)
	Максималь-ный процент застройки (%)
	Минималь-
ные отступы 
от границ земельных участков (м)
	Предельное количество этажей
(эт.)
	Предельная высота 
(м.)
	

	
	
	
	мини
мальный
	макси
мальный
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	основные виды разрешенного использования

	2
	(2.1.1)
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
	размещение малоэтажных многоквартирных домов;
размещение 
объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома
	2000
	2500
	50
	*,
**
	2
	5 – для вспомогательных объектов
	спортивные и детские площадки, площадки 
для отдыха, гостевая стоянка автомобилей, площадки мусоросборников

	3
	(12.0.2)
Благоустройство территории
	-
	100
	не подлежит устано-влению
	не 
подлежит устано-влению
	не 
подлежит устано-влению
	-
	3
	размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм,
некапитальные нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые как составные части благоустройства территории, необходимые объекты инженерно-технического обеспечения, стоянки автотранспорта, площадки мусоросборников

	4
	условно разрешенные виды использования

	5
	(3.1.1)
Предоставление коммунальных услуг
	размещение зданий 
и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
	не 
подлежит устано-влению
	не 
подлежит устано-влению
	не 
подлежит устано-влению
	не 
подлежит устано-влению
	1
	не 
подлежит устано-влению
	-

	6
	(5.1.3)
Площадки для занятий спортом
	


-
	100
	1000
	20
	***
	-
	3
	необходимые объекты инженерно-технического обеспечения, приобъектные автостоянки, площадки мусоросборников

	7
	* Минимальные отступы от границ земельных участков малоэтажной многоквартирной жилой застройки (2.1.1), за исключением вспомогательных объектов:
5 м – от границы земельного участка, выходящего на улицу или проезд;
3 м – от границы земельного участка, не выходящего на улицу или проезд.
** Минимальные отступы от границ земельных участков малоэтажной многоквартирной жилой застройки (2.1.1) для вспомогательных объектов:
1) до гаража для собственных нужд:
не подлежит установлению от границы земельного участка, прилегающего к территории общего пользования (улица или проезд) при этом скат крыши, должен быть ориентирован на земельный участок, на котором расположен гараж для собственных нужд;
1 м. – от границы земельного участка, не прилегающего к территории общего пользования (улица или проезд) при этом скат крыши должен быть ориентирован на земельный участок, на котором расположен гараж для собственных нужд;
2) до иных вспомогательных объектов – 1 м.;
При размещении вспомогательных объектов должны соблюдаться требования пожарной безопасности, а также расстояния предусмотренные 
СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, 
СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.
*** Минимальные отступы от границ земельных участков для прочих видов разрешенного использования:
5 – от границы земельного участка прилегающего к территории общего пользования (улица или проезд);
3 – от границы земельного участка не прилегающего к территории общего пользования.
Дополнительные предельные параметры:
1) минимальная ширина участка по уличному фронту (м):
20 – малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1);
не подлежит установлению для прочих видов разрешенного использования земельного участка.















Таблица 3

Градостроительный регламент территориальной зоны 
«Многофункциональная общественно-деловая зона» Д1

	№ п/п
	Виды разрешенного использования
	Основные предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	
	(Код)
Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Наименование 
вида 
разрешенного использования объектов капитального строительства
	Размер 
земельного 
участка (кв. м)
	Максималь-ный процент застройки (%)
	Минималь-
ные отступы 
от границ земельных участков (м)
	Предельное количество этажей
(эт.)
	Предельная высота 
(м.)
	

	
	
	
	мини
мальный
	макси
мальный
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	основные виды разрешенного использования

	2
	(3.2.3)
Оказание услуг связи
	размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, международной и международной телефонной связи
	200
	не 
подлежит устано-влению
	60
	*
	2
	-
	необходимые объекты инженерно-технического обеспечения, приобъектные автостоянки, стоянки для служебного автомобильного транспорта, площадки мусоросборников

	3
	(3.4.1)
Амбулаторно-поликлини-ческое обслуживание
	размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
	200
	не 
подлежит устано-влению
	60
	*
	2
	-
	необходимые объекты инженерно-технического обеспечения, приобъектные автостоянки, стоянки для служебного автомобильного транспорта, площадки мусоросборников

	4
	(3.6.1)
Объекты культурно-досуговой деятельности
	размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев
	500
	5000
	60
	*
	2
	-
	необходимые объекты инженерно-технического обеспечения, приобъектные автостоянки, стоянки для служебного автомобильного транспорта, площадки мусоросборников

	5
	(3.8.1)
Государственное управление
	размещение зданий, предназначенных
для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги
	500
	5000
	60
	*
	2
	-
	необходимые объекты инженерно-технического обеспечения, приобъектные автостоянки, стоянки для служебного автомобильного транспорта, площадки мусоросборников

	6
	(4.4)
Магазины
	размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
	500
	5000
	60
	*
	2
	-
	необходимые объекты инженерно-технического обеспечения, приобъектные автостоянки, площадки мусоросборников

	7
	(4.6)
Общественное питание
	размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
	500
	2500
	60
	*
	2
	-
	необходимые объекты инженерно-технического обеспечения, приобъектные автостоянки, площадки мусоросборников

	8
	(5.1.3)
Площадки для занятий спортом
	


-
	100
	1000
	20
	*
	-
	3
	необходимые объекты инженерно-технического обеспечения, приобъектные автостоянки, площадки мусоросборников

	9
	(12.0.2)
Благоустройство территории
	-
	100
	не подлежит устано-влению
	не 
подлежит устано-влению
	не 
подлежит устано-влению
	-
	3
	размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм,
некапитальные нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые как составные части благоустройства территории, необходимые объекты инженерно-технического обеспечения, стоянки автотранспорта, площадки мусоросборников

	10
	условно разрешенные виды использования

	11
	(3.3)
Бытовое обслуживание
	размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
	100
	200
	60
	*
	2
	-
	необходимые объекты инженерно-технического обеспечения, приобъектные автостоянки, площадки мусоросборников

	12
	(6.8)
Связь
	размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания
	не 
подлежит устано-влению
	не 
подлежит устано-влению
	не 
подлежит устано-влению
	не 
подлежит устано-влению
	-
	не 
подлежит устано-влению
	-

	13
	(3.1.1)
Предоставление коммунальных услуг
	размещение зданий 
и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
	не 
подлежит устано-влению
	не 
подлежит устано-влению
	не 
подлежит устано-влению
	не 
подлежит устано-влению
	1
	не 
подлежит устано-влению
	-

	14
	(8.3)
Обеспечение внутреннего правопорядка
	размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов граж-данской обороны, 
за исключением объектов граж-данской обороны, являющихся частями производственных зданий
	50
	1000
	90
	*
	1
	-
	необходимые объекты инженерно-технического обеспечения, приобъектные автостоянки, стоянки для служебного автомобильного транспорта, площадки мусоросборников

	15
	(3.7.2)
Осуществление религиозных обрядов
	размещение зданий и сооружений, предназначенных 
для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)
	500
	5000
	60
	*
	2
	не 
подлежит устано-влению
	необходимые объекты инженерно-технического обеспечения, приобъектные автостоянки, стоянки для служебного автомобильного транспорта, площадки мусоросборников

	16
	* Минимальные отступы от границ земельных участков:
5 м – от границы земельного участка, выходящего на улицу или проезд;
3 м – от границы земельного участка, не выходящего на улицу или проезд.
Дополнительные предельные параметры:
1) максимальная торговая площадь объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров на земельном участке с видом разрешенного использования (4.4) магазины составляет не более 500 кв. м.




Таблица 5

Градостроительный регламент территориальной зоны 
«Зона специализированной общественной застройки» Д2

	№ п/п
	Виды разрешенного использования
	Основные предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	
	(Код)
Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Наименование 
вида 
разрешенного использования объектов капитального строительства
	Размер 
земельного 
участка (кв. м)
	Максималь-ный процент застройки (%)
	Минималь-
ные отступы 
от границ земельных участков (м)
	Предельное количество этажей
(эт.)
	Предельная высота 
(м.)
	

	
	
	
	мини
мальный
	макси
мальный
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	основные виды разрешенного использования

	2
	(3.5.1)
Дошкольное, начальное и среднее общее образование
	размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом
	2000
	не подлежит устано-влению
	60
	*
	3
	-
	необходимые объекты инженерно-технического обеспечения, приобъектные автостоянки, стоянки для служебного автомобильного транспорта, 
открытые спортивные сооружения без трибун, спортивные и детские площадки, площадки отдыха, благоустройство и озеленение, малые архитектурные формы,
площадки мусоросборников

	3
	(3.4.1)
Амбулаторно-поликлини-ческое обслуживание
	размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
	200
	не подлежит устано-влению
	60
	*
	3
	-
	необходимые объекты инженерно-технического обеспечения, приобъектные автостоянки, стоянки для служебного автомобильного транспорта, площадки мусоросборников

	4
	(3.6.1)
Объекты культурно-досуговой деятельности
	размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев
	500
	не подлежит устано-влению
	60
	*
	3
	-
	необходимые объекты инженерно-технического обеспечения, приобъектные автостоянки, стоянки для служебного автомобильного транспорта, площадки мусоросборников

	5
	(5.1.2)
Обеспечение занятий спортом в помещениях
	размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях
	500
	не подлежит устано-влению
	60
	*
	2
	-
	необходимые объекты инженерно-технического обеспечения, приобъектные автостоянки, стоянки для служебного автомобильного транспорта, площадки мусоросборников

	6
	(5.1.3)
Площадки для занятий спортом
	


-
	100
	1000
	20
	*
	-
	3
	необходимые объекты инженерно-технического обеспечения, приобъектные автостоянки, площадки мусоросборников

	7
	(12.0.2)
Благоустройство территории
	-
	100
	не подлежит устано-влению
	не 
подлежит устано-влению
	не 
подлежит устано-влению
	-
	3
	размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм,
некапитальные нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые как составные части благоустройства территории, необходимые объекты инженерно-технического обеспечения, стоянки автотранспорта, площадки мусоросборников

	8
	условно разрешенные виды использования

	9
	(3.1.1)
Предоставление коммунальных услуг
	размещение зданий 
и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
	не 
подлежит устано-влению
	не 
подлежит устано-влению
	не 
подлежит устано-влению
	не 
подлежит устано-влению
	1
	не 
подлежит устано-влению
	-

	10
	(8.3)
Обеспечение внутреннего правопорядка
	размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов граж-данской обороны, за исключением объектов граж-данской обороны, являющихся частями производственных зданий
	50
	5000
	60
	*
	1
	-
	необходимые объекты инженерно-технического обеспечения, приобъектные автостоянки, стоянки для служебного автомобильного транспорта, площадки мусоросборников

	11
	(4.6)
Общественное питание
	размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
	500
	2500
	60
	*
	2
	-
	необходимые объекты инженерно-технического обеспечения, приобъектные автостоянки, площадки мусоросборников

	12
	* Минимальные отступы от границ земельных участков:
5 м – от границы земельного участка, выходящего на улицу или проезд;
3 м – от границы земельного участка, не выходящего на улицу или проезд



Таблица 5

Градостроительный регламент территориальной зоны
«Производственная зона (III – V классов опасности)» П2

	№ п/п
	Виды разрешенного использования
	Основные предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	
	(Код)
Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Наименование 
вида 
разрешенного использования объектов капитального строительства
	Размер 
земельного 
участка (кв. м)
	Максималь-ный процент застройки (%)
	Минималь-
ные отступы 
от границ земельных участков (м)
	Предельное количество этажей
(эт.)
	Предельная высота 
(м.)
	

	
	
	
	мини
мальный
	макси
мальный
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	основные виды разрешенного использования

	2
	(6.9)
Склад
	размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов 
(за исключением хранения стратегических запасов), 
не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз;
промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов
	500
	не подлежит устано-влению
	не 
подлежит устано-влению
	*
	3
	не 
подлежит устано-влению
	необходимые объекты инженерно-технического обеспечения, приобъектные автостоянки, стоянки для служебного автомобильного транспорта, площадки мусоросборников

	3
	(6.9.1)
Складские площадки
	






-
	500
	не подлежит устано-влению
	не 
подлежит устано-влению
	*
	0
	3
	необходимые объекты инженерно-технического обеспечения

	4
	(3.1.1)
Предоставление коммунальных услуг
	размещение зданий 
и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
	не 
подлежит устано-влению
	не 
подлежит устано-влению
	не 
подлежит устано-влению
	не 
подлежит устано-влению
	1
	не 
подлежит устано-влению
	-

	5
	(8.3)
Обеспечение внутреннего правопорядка
	размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов граж-данской обороны, за исключением объектов граж-данской обороны, являющихся частями производственных зданий
	50
	5000
	60
	*
	1
	-
	необходимые объекты инженерно-технического обеспечения, приобъектные автостоянки, стоянки для служебного автомобильного транспорта, площадки мусоросборников

	6
	(6.8)
Связь
	размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания
	не 
подлежит устано-влению
	не 
подлежит устано-влению
	не 
подлежит устано-влению
	не 
подлежит устано-влению
	-
	не 
подлежит устано-влению
	-

	7
	условно разрешенные виды использования не установлены

	8
	* Минимальные отступы от границ земельных участков:
5 м – от границы земельного участка, выходящего на улицу или проезд;
3 м – от границы земельного участка, не выходящего на улицу или проезд



Таблица 6

Градостроительный регламент территориальной зоны
«Коммунально-складская зона» КС

	№ п/п
	Виды разрешенного использования
	Основные предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	
	(Код)
Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Наименование 
вида 
разрешенного использования объектов капитального строительства
	Размер 
земельного 
участка (кв. м)
	Максималь-ный процент застройки (%)
	Минималь-
ные отступы 
от границ земельных участков (м)
	Предельное количество этажей
(эт.)
	Предельная высота 
(м.)
	

	
	
	
	мини
мальный
	макси
мальный
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	основные виды разрешенного использования

	2
	(2.7.2)
Размещение гаражей для собственных нужд
	Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации
	


15
	


100
	


не 
подлежит устано-влению
	


не 
подлежит устано-влению
	


-
	


5
	необходимые объекты инженерно-технического обеспечения, площадки мусоросборников

	3
	(4.9.2)
Стоянка транспортных средств
	Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок

	не подлежит устано-влению
	не подлежит устано-влению
	не
подлежит устано-влению
	*
	0
	3
	необходимые объекты инженерно-технического обеспечения


	4
	(6.8)
Связь
	размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания
	не 
подлежит устано-влению
	не 
подлежит устано-влению
	не 
подлежит устано-влению
	не 
подлежит устано-влению
	-
	не 
подлежит устано-влению
	-

	5
	условно разрешенные виды использования 

	6
	(3.1.1)
Предоставление коммунальных услуг
	размещение зданий 
и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
	не 
подлежит устано-влению
	не 
подлежит устано-влению
	не 
подлежит устано-влению
	не 
подлежит устано-влению
	1
	не 
подлежит устано-влению
	-

	7
	(4.9.1.3)
Автомобильные мойки
	Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
	не подлежит устано-влению
	не подлежит устано-влению
	не
подлежит устано-влению
	*
	2
	не
подлежит устано-влению
	необходимые объекты инженерно-технического обеспечения, приобъектные автостоянки, стоянки для служебного автомобильного транспорта, площадки мусоросборников

	8
	(4.9.1.4)
Ремонт автомобилей
	Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
	не подлежит устано-влению
	не подлежит устано-влению
	не
подлежит устано-влению
	*
	2
	не
подлежит устано-влению
	необходимые объекты инженерно-технического обеспечения, приобъектные автостоянки, стоянки для служебного автомобильного транспорта, площадки мусоросборников

	9
	(6.9.1)
Складские площадки
	





-
	200
	не подлежит устано-влению
	не 
подлежит устано-влению
	*
	0
	3
	необходимые объекты инженерно-технического обеспечения

	10
	* Минимальные отступы от границ земельных участков:
5 м – от границы земельного участка, выходящего на улицу или проезд;
3 м – от границы земельного участка, не выходящего на улицу или проезд



Таблица 6

Градостроительный регламент территориальной зоны
«Коммунально-складская зона» КС

	№ п/п
	Виды разрешенного использования
	Основные предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	
	(Код)
Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Наименование 
вида 
разрешенного использования объектов капитального строительства
	Размер 
земельного 
участка (кв. м)
	Максималь-ный процент застройки (%)
	Минималь-
ные отступы 
от границ земельных участков (м)
	Предельное количество этажей
(эт.)
	Предельная высота 
(м.)
	

	
	
	
	мини
мальный
	макси
мальный
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	основные виды разрешенного использования

	2
	(2.7.2)
Размещение гаражей для собственных нужд
	Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации
	


15
	


100
	


не 
подлежит устано-влению
	


не 
подлежит устано-влению
	


-
	


5
	необходимые объекты инженерно-технического обеспечения, площадки мусоросборников

	3
	(4.9.2)
Стоянка транспортных средств
	Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок

	не подлежит устано-влению
	не подлежит устано-влению
	не
подлежит устано-влению
	*
	0
	3
	необходимые объекты инженерно-технического обеспечения


	4
	(6.8)
Связь
	размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания
	не 
подлежит устано-влению
	не 
подлежит устано-влению
	не 
подлежит устано-влению
	не 
подлежит устано-влению
	-
	не 
подлежит устано-влению
	-

	5
	условно разрешенные виды использования 

	6
	(3.1.1)
Предоставление коммунальных услуг
	размещение зданий 
и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
	не 
подлежит устано-влению
	не 
подлежит устано-влению
	не 
подлежит устано-влению
	не 
подлежит устано-влению
	1
	не 
подлежит устано-влению
	-

	7
	(4.9.1.3)
Автомобильные мойки
	Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
	не подлежит устано-влению
	не подлежит устано-влению
	не
подлежит устано-влению
	*
	2
	не
подлежит устано-влению
	необходимые объекты инженерно-технического обеспечения, приобъектные автостоянки, стоянки для служебного автомобильного транспорта, площадки мусоросборников

	8
	(4.9.1.4)
Ремонт автомобилей
	Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
	не подлежит устано-влению
	не подлежит устано-влению
	не
подлежит устано-влению
	*
	2
	не
подлежит устано-влению
	необходимые объекты инженерно-технического обеспечения, приобъектные автостоянки, стоянки для служебного автомобильного транспорта, площадки мусоросборников

	9
	(6.9.1)
Складские площадки
	





-
	200
	не подлежит устано-влению
	не 
подлежит устано-влению
	*
	0
	3
	необходимые объекты инженерно-технического обеспечения

	10
	* Минимальные отступы от границ земельных участков:
5 м – от границы земельного участка, выходящего на улицу или проезд;
3 м – от границы земельного участка, не выходящего на улицу или проезд






Таблица 6

Градостроительный регламент территориальной зоны
«Зона инженерной инфраструктуры» И

	№ п/п
	Виды разрешенного использования
	Основные предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	
	(Код)
Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Наименование 
вида 
разрешенного использования объектов капитального строительства
	Размер 
земельного 
участка (кв. м)
	Максималь-ный процент застройки (%)
	Минималь-
ные отступы 
от границ земельных участков (м)
	Предельное количество этажей
(эт.)
	Предельная высота 
(м.)
	

	
	
	
	мини
мальный
	макси
мальный
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	основные виды разрешенного использования

	2
	(3.1.1)
Предоставление коммунальных услуг
	размещение зданий 
и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
	не 
подлежит устано-влению
	не 
подлежит устано-влению
	не 
подлежит устано-влению
	не 
подлежит устано-влению
	1
	не 
подлежит устано-влению
	-

	3
	(6.8)
Связь
	размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания
	не 
подлежит устано-влению
	не 
подлежит устано-влению
	не 
подлежит устано-влению
	не 
подлежит устано-влению
	-
	не 
подлежит устано-влению
	-

	4
	условно разрешенные виды использования не установлены



Таблица 7

Градостроительный регламент территориальной зоны
«Зона сельскохозяйственного использования» СХ

	№ п/п
	Виды разрешенного использования
	Основные предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	
	(Код)
Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Наименование 
вида 
разрешенного использования объектов капитального строительства
	Размер 
земельного 
участка (кв. м)
	Максималь-ный процент застройки (%)
	Минималь-
ные отступы 
от границ земельных участков (м)
	Предельное количество этажей
(эт.)
	Предельная высота зданий 
(м.)
	

	
	
	
	мини
мальный
	макси
мальный
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	основные виды разрешенного использования

	2
	Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур
	-
	100
	не подлежит устано-влению
	не 
подлежит устано-влению
	0
	0
	0
	-

	3
	(1.19)
Сенокошение
	-
	100
	не подлежит устано-влению
	не 
подлежит устано-влению
	0
	0
	0
	-

	4
	(1.20)
Выпас сельскохозяйственных животных
	-
	100
	не подлежит устано-влению
	не 
подлежит устано-влению
	0
	0
	0
	-

	5
	условно разрешенные виды использования не установлены



Таблица 8

Градостроительный регламент территориальной зоны
«Производственная зона сельскохозяйственных предприятий (II – V классов опасности)» СХ2

	№ п/п
	Виды разрешенного использования
	Основные предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	
	(Код)
Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Наименование 
вида 
разрешенного использования объектов капитального строительства
	Размер 
земельного 
участка (кв. м)
	Максималь-ный процент застройки (%)
	Минималь-
ные отступы 
от границ земельных участков (м)
	Предельное количество этажей
(эт.)
	Предельная высота 
(м.)
	

	
	
	
	мини
мальный
	макси
мальный
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	основные виды разрешенного использования

	2
	(1.8)
Скотоводство
	размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохо-
зяйственных животных
	200
	не подлежит устано-влению
	не 
подлежит устано-влению
	*
	2
	-
	необходимые объекты инженерно-технического обеспечения и иное техническое оборудование, используемое для ведения сельского хозяйства

	3
	(1.15)
Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции
	размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельско-хозяйственной продукции
	200
	не подлежит устано-влению
	не 
подлежит устано-влению
	*
	3
	-
	необходимые объекты инженерно-технического обеспечения и иное техническое оборудование, используемое для ведения сельского хозяйства

	4
	(1.18)
Обеспечение сельскохозяйственного производства
	размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства
	200
	не подлежит устано-влению
	не 
подлежит устано-влению
	*
	2
	не 
подлежит устано-влению
	                   






-

	5
	условно разрешенные виды использования не установлены

	6
	* Минимальные отступы от границ земельных участков:
5 м – от границы земельного участка, выходящего на улицу или проезд;
3 м – от границы земельного участка, не выходящего на улицу или проезд











Таблица 9

Градостроительный регламент территориальной зоны
«Производственная зона сельскохозяйственных предприятий (III – V классов опасности)» СХ3

	№ п/п
	Виды разрешенного использования
	Основные предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	
	(Код)
Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Наименование 
вида 
разрешенного использования объектов капитального строительства
	Размер 
земельного 
участка (кв. м)
	Максималь-ный процент застройки (%)
	Минималь-
ные отступы 
от границ земельных участков (м)
	Предельное количество этажей
(эт.)
	Предельная высота 
(м.)
	

	
	
	
	мини
мальный
	макси
мальный
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	основные виды разрешенного использования

	2
	(1.8)
Скотоводство
	размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохо-
зяйственных животных
	200
	не подлежит устано-влению
	не 
подлежит устано-влению
	*
	2
	-
	необходимые объекты инженерно-технического обеспечения и иное техническое оборудование, используемое для ведения сельского хозяйства

	3
	(1.15)
Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции
	размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельско-хозяйственной продукции
	200
	не подлежит устано-влению
	не 
подлежит устано-влению
	*
	3
	-
	необходимые объекты инженерно-технического обеспечения и иное техническое оборудование, используемое для ведения сельского хозяйства

	4
	(1.18)
Обеспечение сельскохозяйственного производства
	размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельско-хозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства
	200
	не подлежит устано-влению
	не 
подлежит устано-влению
	*
	2
	-
	





-

	5
	условно разрешенные виды использования не установлены

	6
	Примечание:
* Минимальные отступы от границ земельных участков:
5 м – от границы земельного участка, выходящего на улицу или проезд;
3 м – от границы земельного участка, не выходящего на улицу или проезд












Таблица 10

Градостроительный регламент территориальной зоны
«Зона ведения огородничества» С2.1

	№ п/п
	Виды разрешенного использования
	Основные предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	
	(Код)
Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Наименование 
вида 
разрешенного использования объектов капитального строительства
	Размер 
земельного 
участка (кв. м)
	Максималь-ный процент застройки (%)
	Минималь-
ные отступы 
от границ земельных участков (м)
	Предельное количество этажей
(эт.)
	Предельная высота 
(м.)
	

	
	
	
	мини
мальный
	макси
мальный
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	основные виды разрешенного использования

	2
	(13.1)
Ведение огородничества
	-
	100
	500
	20
	1
	1
	3 для вспомогательных объектов
	хозяйственные постройки, предназначенные для хранения инвентаря и урожая сельско-хозяйственных культур и иных вспомогательных сооружений (баня, теплицы, колодец)

	3
	(12.01)
Улично-дорожная сеть
	-
	не 
подлежит устано-влению
	не 
подлежит устано-влению
	не 
подлежит устано-влению
	не 
подлежит устано-влению
	-
	не 
подлежит устано-влению
	необходимые объекты инженерно-технического обеспечения

	4
	условно разрешенные виды использования не установлены





Таблица 11

Градостроительный регламент территориальной зоны
«Зона ведения садоводства, огородничества» С2.2

	№ п/п
	Виды разрешенного использования
	Основные предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	
	(Код)
Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Наименование 
вида 
разрешенного использования объектов капитального строительства
	Размер 
земельного 
участка (кв. м)
	Максималь-ный процент застройки (%)
	Минималь-
ные отступы 
от границ земельных участков (м)
	Предельное количество этажей
(эт.)
	Предельная высота 
(м.)
	

	
	
	
	мини
мальный
	макси
мальный
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	основные виды разрешенного использования

	2
	(13.1)
Ведение огородничества
	-
	100
	500
	20
	1
	1
	3 для вспомогательных объектов
	хозяйственные постройки, предназначенные для хранения инвентаря и урожая сельско-хозяйственных культур и иных вспомогательных сооружений (баня, теплицы, колодец, дворовые уборные) 

	3
	(13.2)
Ведение садоводства
	размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости)
	800
	1500
	20
	
	2
	3 для вспомогательных объектов
	хозяйственные постройки, предназначенные для хранения инвентаря и урожая сельско-хозяйственных культур и иных вспомогательных сооружений (баня, теплицы, колодец, выгреб, дворовые уборные, гараж для собственных нужд не более чем на 1 легковой автомобиль)

	4
	(13.0)
Земельные участки общего назначения
	размещение объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользования
	не 
подлежит устано-влению
	не 
подлежит устано-влению
	не 
подлежит устано-влению
	не 
подлежит устано-влению
	-
	не 
подлежит устано-влению
	необходимые объекты инженерно-технического обеспечения

	5
	условно разрешенные виды использования не установлены

	6
	Примечания:
* Минимальные отступы от границ земельных участков ведения огородничества (13.1), ведения садоводства (13.2), за исключением вспомогательных объектов:
5 м – от границы земельного участка, выходящего на земельные участки общего назначения;
3 м – от границы земельного участка, не выходящего на земельные участки общего назначения.
** Минимальные отступы от границ земельных участков ведение огородничества (13.1), ведение садоводства (13.2) для вспомогательных объектов:
1) до гаража для собственных нужд:
не подлежит установлению от границы земельного участка, прилегающего к земельным участкам общего назначения, при этом скат крыши, должен быть ориентирован на земельный участок, на котором расположен гараж для собственных нужд;
1 м. – от границы земельного участка, не прилегающего к земельным участкам общего назначения при этом скат крыши должен быть ориентирован на земельный участок, на котором расположен гараж для собственных нужд;
2) до иных вспомогательных объектов – 1 м.;
При размещении вспомогательных объектов должны соблюдаться требования пожарной безопасности, а также расстояния предусмотренные 
СП 53.13330.2019 Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения (СНиП 30-02-97* Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения), СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.
Дополнительные предельные параметры:
1) минимальная ширина участка по уличному фронту (м):
15 – ведения огородничества (13.1), ведения садоводства (13.2);
не подлежит установлению - для земельных участков общего назначения (13.0);
2) минимальный размер жилого дома, размещаемого на земельном участке с видами разрешенного использования 13.2, составляет 30 кв.м.



Таблица 12

Градостроительный регламент территориальной зоны
«Зона отдыха и рекреации» Р1.2

	№ п/п
	Виды разрешенного использования
	Основные предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	
	(Код)
Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Наименование 
вида 
разрешенного использования объектов капитального строительства
	Размер 
земельного 
участка (кв. м)
	Максималь-ный процент застройки (%)
	Минималь-
ные отступы 
от границ земельных участков (м)
	Предельное количество этажей
(эт.)
	Предельная высота 
(м.)
	

	
	
	
	мини
мальный
	макси
мальный
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	основные виды разрешенного использования

	2
	(5.1.3)
Площадки для занятий спортом
	-
	50
	не подлежит устано-влению
	не 
подлежит устано-влению
	*
	1
	3 – для вспомогательных объектов
	необходимые объекты инженерно-технического обеспечения, приобъектные автостоянки, площадки мусоросборников

	3
	(5.1.7)
Спортивные базы
	размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц
	1000
	не подлежит устано-влению
	не 
подлежит устано-влению
	*
	2
	-
	необходимые объекты инженерно-технического обеспечения, приобъектные автостоянки, стоянки 
для служебного автомобильного транспорта, площадки мусоросборников

	4
	(5.2)
Природно-познавательный туризм
	-
	1000
	не подлежит устано-влению
	не 
подлежит устано-влению
	*
	-
	3 – для вспомогательных видов
	необходимые объекты инженерно-технического обеспечения, объекты необходимые 
для осуществления природоохранных и природовосстанови-тельных мероприятий

	5
	(5.2.1)
Туристическое обслуживание
	размещение пансионатов, гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению;
размещение детских лагерей
	1000
	не подлежит устано-влению
	не 
подлежит устано-влению
	*
	2
	-
	необходимые объекты инженерно-технического обеспечения, приобъектные автостоянки, стоянки 
для служебного автомобильного транспорта, площадки мусоросборников

	6
	условно разрешенные виды использования не установлены

	7
	Примечание:
* Минимальные отступы от границ земельных участков:
5 м – от границы земельного участка, выходящего на улицу или проезд;
3 м – от границы земельного участка, не выходящего на улицу или проезд



Таблица 13

Градостроительный регламент территориальной зоны
«Зона рекреационного назначения» Р1.3

	№ п/п
	Виды разрешенного использования
	Основные предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	
	(Код)
Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Наименование 
вида 
разрешенного использования объектов капитального строительства
	Размер 
земельного 
участка (кв. м)
	Максималь-ный процент застройки (%)
	Минималь-
ные отступы 
от границ земельных участков (м)
	Предельное количество этажей
(эт.)
	Предельная высота 
(м.)
	

	
	
	
	мини
мальный
	макси
мальный
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	основные виды разрешенного использования

	2
	(5.1.3)
Площадки для занятий спортом
	-
	50
	не подлежит устано-влению
	не 
подлежит устано-влению
	*
	-
	3 
	необходимые объекты инженерно-технического обеспечения

	3
	(5.2)
Природно-познавательный туризм
	-
	1000
	не подлежит устано-влению
	не 
подлежит устано-влению
	*
	-
	3
	необходимые объекты инженерно-технического обеспечения 

	4
	условно разрешенные виды использования не установлены

	5
	Примечание:
* Минимальные отступы от границ земельных участков:
5 м – от границы земельного участка, выходящего на улицу или проезд;
3 м – от границы земельного участка, не выходящего на улицу или проезд





Таблица 14
Градостроительный регламент территориальной зоны
«Зона озелененных территорий общего пользования» Р2

	№ п/п
	Виды разрешенного использования
	Основные предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	
	(Код)
Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Наименование 
вида 
разрешенного использования объектов капитального строительства
	Размер 
земельного 
участка (кв. м)
	Максималь-ный процент застройки (%)
	Минималь-
ные отступы 
от границ земельных участков (м)
	Предельное количество этажей
(эт.)
	Предельная высота 
(м.)
	

	
	
	
	мини
мальный
	макси
мальный
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	основные виды разрешенного использования

	2
	(5.1.3)
Площадки для занятий спортом
	-
	50
	не подлежит устано-влению
	не 
подлежит устано-влению
	*
	1
	3 
	необходимые объекты инженерно-технического обеспечения, приобъектные автостоянки, площадки мусоросборников

	3
	(12.0.2)
Благоустройство территории
	-
	100
	не подлежит устано-влению
	не 
подлежит устано-влению
	не 
подлежит устано-влению
	-
	3
	размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм,
некапитальные нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые как составные части благоустройства территории, необходимые объекты инженерно-технического обеспечения, стоянки автотранспорта, площадки мусоросборников

	4
	условно разрешенные виды использования не установлены

	5
	Примечание:
* Минимальные отступы от границ земельных участков:
5 м – от границы земельного участка, выходящего на улицу или проезд;
3 м – от границы земельного участка, не выходящего на улицу или проезд

















Таблица 15

Градостроительный регламент территориальной зоны
«Зона кладбищ» СН1

	№ п/п
	Виды разрешенного использования
	Основные предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	
	(Код)
Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Наименование 
вида 
разрешенного использования объектов капитального строительства
	Размер 
земельного 
участка (кв. м)
	Максималь-ный процент застройки (%)
	Минималь-
ные отступы 
от границ земельных участков (м)
	Предельное количество этажей
(эт.)
	Предельная высота 
(м.)
	

	
	
	
	мини
мальный
	макси
мальный
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	основные виды разрешенного использования

	2
	(5.1.3)
Ритуальная деятельность
	размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;
размещение соответствующих культовых сооружений
	100
	20000
	не 
подлежит устано-влению
	1
	1
	3 – для вспомогательных идов
	необходимые объекты инженерно-технического обеспечения, приобъектные автостоянки, площадки мусоросборников

	3
	условно разрешенные виды использования

	4
	(3.7.1)
Осуществление религиозных обрядов
	размещение зданий 
и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний
	200
	5000
	не 
подлежит устано-влению
	1
	2
	-
	необходимые объекты инженерно-технического обеспечения, приобъектные автостоянки, стоянки, площадки мусоросборников



Таблица 16

Градостроительный регламент территориальной зоны
«Зона складирования и захоронения отходов» СН2

	№ п/п
	Виды разрешенного использования
	Основные предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	
	(Код)
Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Наименование 
вида 
разрешенного использования объектов капитального строительства
	Размер 
земельного 
участка (кв. м)
	Максималь-ный процент застройки (%)
	Минималь-
ные отступы 
от границ земельных участков (м)
	Предельное количество этажей
(эт.)
	Предельная высота зданий и сооружений (м.)
	

	
	
	
	мини
мальный
	макси
мальный
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	основные виды разрешенного использования

	2
	(12,2)
Специальная деятельность
	размещение объектов обезвреживания биологических отходов, (скотомогильник)
	1
	не подлежит устано-влению
	не 
подлежит устано-влению
	не 
подлежит устано-влению
	1
	-
	необходимые объекты инженерно-технического обеспечения

	3
	условно разрешенные виды использования не установлены



